Comment mesurer une tension avec 
un comparateur, un générateur et des résistances?

1 : Montage diviseur de tension

Nombre de résistances aux bornes desquelles on mesure la tension   	0	1	2	3	4	5	6	
Valeur de la tension Us (volts)	 	 	 	 	 	 	 	
Pas : augmentation par rapport à la valeur précédente   (volts)	 	 	 	 	 	 	 	
 Que peut-on dire du pas ?

Pourquoi appelle t-on ce montage  un diviseur de tension ?

Comment faut-il modifier le montage pour que le pas soit égal à 0,6V ?

   Comment calculer le PAS d'un tel montage connaissant la tension du générateur Uref, et le nombre n de résistances en série ?

2 :Mesurer une tension avec un comparateur et un diviseur de tension

Point du diviseur de tension auquel on relie le fil volant   	A	B	C	D	E	F	G	
Valeur de la tension en ce point   	 	 	 	 	 	 	 	
État de la DEL en sortie du comparateur.   	 	 	 	 	 	 	 	

Quel encadrement de tension peux tu déduire dans l'exemple du tableau ?

Quel est le calibre du voltmètre que tu as créé ?

Quelle est la résolution de ce  voltmètre (plus petite variation de tension décelable) ?

Comment peut-on doubler facilement le calibre de ce voltmètre ?
3 : Comment améliorer la résolution du voltmètre ?
De cette manière, combien de résistances  faudrait-il brancher en série pour obtenir une résolution de 20 mV sur un calibre de 6 V ?

  Quel inconvénient vois-tu à cela?
4 : Réduire l'encombrement du circuit avec un réseau R-2R

  Compare le nombre de résistances du réseau R-2R de la malette ELIN avec le nombre de résistances que tu as trouvé dans la partie 3. Commente

  Qu’est-ce qu’un réseau R-2R ?