(titre du T.P.)

But du T.P. :
(résumé en quelques lignes)

I.	Une expérience simple pour prendre contact avec le matériel ...

Schéma du montage :
(copier-coller depuis le site web)

(description rapide – commentaires brefs sur le résultat)

II.	Comment fonctionne le capteur de température ?
Explique ce qu’indique le voltmètre lorsque la température varie.
Note la correspondance entre la température mesurée et la tension délivrée.

Conclusion : Complète le schéma suivant.

…

température

capteur

III.	Et l'ordinateur, comprend-il le même langage ?
Graphique montrant l’évolution de la température en fonction du temps
Note l’écart entre les paliers : Qu’en déduis-tu sur la justesse d’un tel thermomètre ?

IV.	Finalement quel est l'interprète au centre de cette chaîne de mesure ?
Complète les phrases et le schéma suivants :

La température varie de manière … . La tension à la sortie du capteur varie donc de manière … . On dit qu'il s'agit d'une grandeur … . 

L'existence de paliers sur la courbe d'acquisition vient du fait que les données que traite l'ordinateur sont…………... Entre 25 et 26°C, la température peut avoir une infinité de valeur alors que l'interface Datadirect ne peut obtenir qu'un nombre limité de mesures : …..°C , ………°C , ……..°C,  ……..°C

Le boîtier DataDirect convertit donc une grandeur … donnée par le capteur en une grandeur … qui pourra être utilisée par l'ordinateur.

Voici la chaîne de mesure :

Discussion : Avantages et inconvénients de l’un et de l’autre : L’ordinateur (et toute la chaîne de mesure qui l’accompagne) est-il plus mieux que le thermomètre à liquide ?
Argumente ta réponse.